MOHITO 2025
Riparazione gelcoat grigio
Lucidatura tuga e mura
Rinforzo  specchio di poppa con SIKA strutturale, vetroresina e resina epossidica
Sostituzione scotte e spinlock
Sostituzione base albero Selden originale (USA)
Golfare gavone per fissare motore in navigazione
Copridraglie e tenditore draglie
Draglia di poppa
Luce di fonda
Pale timone, gelcoat pittura bicomponente
Bussola e  collegamento batteria
Impianto elettrico predisposto per pilota automatico
Charger 12v / 220v
Coltelli batteria
Windex
Drizza Code zero
Circuito terzaroli rivisto e scotta cambiata ed allungata
Tagliando Mercury 3,5cv 2026 estensione garanzia 2027
Carrello ed invaso nuovo
Sistemazione paiolato e rinforzo strutturale a prua
Gelcoat interno
Antivegetativa 
Scotta fiocco 2mm con grillo tessile
Circuito rollafiocco con ring antifrizione
Circuito bompresso con ring antifrizione
Paranchino cunningam in dyneema per tesare randa correttamente
